{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Identifikačné údaje uchádzača","výkaz výmer"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Identifikačné údaje uchádzača","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"merged":[[1,3,1,7],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Príloha 1:"]
[{"$nulls":3},"CENOVÁ PONUKA"]
[]
["Názov zákazky: „Modernizácia hasičskej zbrojnice v Zlatom“"]
[]
[]
["Identifikačné údaje uchádzača predkladajúceho ponuku:"]
["Obchodné meno/názov:"]
["Sídlo:"]
["IČO:"]
["DIČ:"]
["IČ DPH:"]
["Platca DPH (áno/nie):"]
["Kontakt (telefón, fax, e-mail a webová stránka):"]
["Číslo účtu v tvare IBAN:"]
["Bankové spojenie:"]
["Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky:"]
[]
[]
[" "]
["Podpis a pečiatka: "]

{"sheet":"výkaz výmer","index":1,"n_rows":204,"n_cols":8,"rows_kept":204,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Výkaz výmer"]
["Stavba: ",null,"Modernizácia hasičskej zbrojnice v Zlatom"]
["Objekt: "]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"Obec Zlaté"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",{"$nulls":4},"Dátum: "]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"1","Zemné práce   "]
[1,"001","122201101","Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   ","m3",{"v":24.8,"d":"24.800"}]
[2,"001","122201109","Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   ","m3",{"v":24.8,"d":"24.800"}]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[3,"221","564231111","Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   ","m2",{"v":62,"d":"62.000"}]
[4,"221","564751111","Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm   ","m2",{"v":62,"d":"62.000"}]
[5,"221","596911212","Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm  nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   ","m2",{"v":62,"d":"62.000"}]
[6,"592","5921953100","Zámková dlažba hr.8 cm, sivá   ","m2",{"v":62.62,"d":"62.620"}]
[null,null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[7,"014","612403399","Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy   ","m2",{"v":14.95,"d":"14.950"}]
[8,"011","612421615","Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá   ","m2",{"v":213,"d":"213.000"}]
[9,"011","612421637","Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková   ","m2",{"v":203.37,"d":"203.370"}]
[10,"011","612481119","Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   ","m2",{"v":226.35,"d":"226.350"}]
[11,"011","631316151","Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom - Duroston Plus, stredne ťažká prevádzka, hr. poteru 4 mm   ","m2",{"v":45.06,"d":"45.060"}]
[12,"011","631325711","Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm   ","m3",6.759]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[13,"221","917862112","Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   ","m",{"v":36,"d":"36.000"}]
[14,"592","5921954540","Obrubník cestný 100x26x15 cm   ","ks",{"v":36.36,"d":"36.360"}]
[15,"221","918101111","Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15   ","m3",{"v":2.16,"d":"2.160"}]
[16,"003","941941031","Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":213,"d":"213.000"}]
[17,"003","941941191","Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":213,"d":"213.000"}]
[18,"003","941941831","Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   ","m2",{"v":213,"d":"213.000"}]
[19,"003","941955001","Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m   ","m2",{"v":60.82,"d":"60.820"}]
[20,"013","965043441","Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy nad 4 m2 -2,20000t   ","m3",8.661]
[21,"760","968072455","Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t   ","m2",{"v":1.82,"d":"1.820"}]
[22,"013","974031121","Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 t   ","m",{"v":55,"d":"55.000"}]
[23,"013","974031143","Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm,  -0,01300t   ","m",{"v":111,"d":"111.000"}]
[24,"013","974031153","Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm,  -0,01800t   ","m",{"v":11,"d":"11.000"}]
[25,"013","978013191","Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   ","m2",{"v":226.35,"d":"226.350"}]
[26,"013","978059531","Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t   ","m2",{"v":21.42,"d":"21.420"}]
[27,"013","979081111","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   ","t",37.273]
[28,"013","979081121","Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   ","t",111.819]
[29,"013","979082111","Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   ","t",37.273]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[30,"014","999281111","Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   ","t",106.724]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"713","Izolácie tepelné   "]
[31,"713","713482111","Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   ","m",{"v":122,"d":"122.000"}]
[32,"283","2837741547","Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica   ","m",{"v":32.64,"d":"32.640"}]
[33,"283","2837741534","Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica   ","m",{"v":46,"d":"46.000"}]
[34,"283","2837741539","Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica   ","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[35,"283","2837741563","Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica   ","m",{"v":2.04,"d":"2.040"}]
[36,"713","998713201","Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"721","Zdravotech. vnútorná kanalizácia   "]
[37,"721","721171803","Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t   ","m",{"v":11,"d":"11.000"}]
[38,"286","2860022910","HT vetracia hlavica DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[39,"721","721173205","Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8   ","m",{"v":11,"d":"11.000"}]
[40,"721","721172387","Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 50   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[41,"721","721290111","Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   ","m",{"v":11,"d":"11.000"}]
[42,"721","998721201","Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"722","Zdravotechnika - vnútorný vodovod   "]
[43,"721","722170801","Demontáž potrubia z rúrok z PE tlakových do D25,  -0,00058t   ","m",{"v":32,"d":"32.000"}]
[44,"721","722172122","Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním   ","m",{"v":34,"d":"34.000"}]
[45,"721","722172123","Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním   ","m",{"v":2,"d":"2.000"}]
[46,"721","722190401","Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ","ks",{"v":9,"d":"9.000"}]
[47,"721","722221015","Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[48,"551","5511870010","Guľový uzáver pre vodu , 3/4\", FF páčka, niklovaná mosadz   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[49,"721","722221070","Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[50,"551","5511874600","Guľový rohový ventil, 1/2\" x 3/8\", s filtrom, chrómovaná mosadz   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[51,"721","722221082","Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[52,"551","5511871140","Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2\", , mosadz   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[53,"721","722290226","Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   ","m",{"v":36,"d":"36.000"}]
[54,"721","998722201","Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"725","Zdravotechnika - zariaď. predmety   "]
[55,"721","725110814","Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -0,03420t   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[56,"721","725119307","Montáž záchodovej misy kombinovanej   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[57,"642","6420143070","Misa kombinovaná stojacia  keramika, biela+sedátko s poklopom   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[58,"721","725210821","Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t   ","súb.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[59,"721","725219401","Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry   ","súb.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[60,"642","6421370600","Umývadlo   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[61,"721","725820810","Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t   ","súb.",{"v":3,"d":"3.000"}]
[62,"721","725829601","Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[63,"551","5513006030","Umývadlová stojanková páková batéria   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[64,"721","725840870","Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -0,00225t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[65,"721","725840873","Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu,  -0,00113t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[66,"721","725849201","Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[67,"551","5513006370","Sprchová nástenná páková batéria   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[68,"721","725849205","Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[69,"551","5513007140","Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[70,"721","725869301","Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[71,"551","5514703200","Uzávierka zápachová - sifón umývadlový   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[72,"721","725869310","Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[73,"286","2863120194","Drezový sifón jednodielny, D 40   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[74,"721","998725201","Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"732","Ústredné kúrenie, strojovne   "]
[75,"731","732331009","Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[76,"484","4846713000","Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[77,"484","4846754500","Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[78,"731","732422040","Montáž obehového čerpadla teplovodného   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[79,"426","4268155140","Obehové čerpadlo   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[80,"731","998732201","Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"733","Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   "]
[81,"731","733111105","Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[82,"731","733167001","Potrubie z rúr plasthliníkových D16   ","m",{"v":46,"d":"46.000"}]
[83,"731","733167002","Potrubie z rúr plasthliníkových D20   ","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
[84,"731","733190107","Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[85,"731","733191301","Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   ","m",{"v":86,"d":"86.000"}]
[86,"731","998733201","Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"734","Ústredné kúrenie, armatúry.   "]
[87,"731","734209412","Montáž závitovej armatúry s 4 závitmi do G 1/2   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[88,"130","1306612","Prípájacia armatúra pre radiátory-3000, pre 2-rúrkové sústavy   ",null,{"v":8,"d":"8.000"}]
[89,"731","734223208","Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   ","súb.",{"v":8,"d":"8.000"}]
[90,"551","5518100042","Termostatická hlavica kvapalinová   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[91,"731","734223241","Dodávka a montáž doplnkových armatúr a šrobení, odvzdušňovacích ventilov, filtrov   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[92,"731","998734201","Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"735","Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   "]
[93,"731","735153300","Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %   ","ks",{"v":8,"d":"8.000"}]
[94,"731","735154111","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[95,"484","4848952900","Vykurovacie teleso  doskové 2-radové oceľové 22VK 300x 900   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[96,"731","735154142","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[97,"484","4848953410","Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1200 Radik VK, č. KO22VK6/12   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[98,"731","735154143","Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[99,"484","4848953420","Vykurovacie teleso  doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1400   ","ks",{"v":5,"d":"5.000"}]
[100,"731","998735201","Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"762","Konštrukcie tesárske   "]
[101,"762","762341201","Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   ","m",{"v":457.6,"d":"457.600"}]
[102,"762","762341252","Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°   ","m",{"v":151.2,"d":"151.200"}]
[103,"605","6051506900","Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo   ","m3",{"v":1.55,"d":"1.550"}]
[104,"762","762342812","Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t   ","m2",{"v":126,"d":"126.000"}]
[105,"762","762395000","Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   ","m3",{"v":1.55,"d":"1.550"}]
[106,"762","998762202","Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   ","%"]
[null,null,"763","Konštrukcie - drevostavby   "]
[107,"763","763135010","Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska  biela   ","m2",{"v":14.98,"d":"14.980"}]
[108,"763","998763401","Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m   ","%"]
[null,null,"764","Konštrukcie klampiarske   "]
[109,"764","764171102","Krytina z profilovaného plechu sklon strechy nad 30° do 45°   ","m2",{"v":126.88,"d":"126.880"}]
[110,"764","764171232","Krytina z profilovaného plechu - záveterná lišta, sklon strechy 30° od 45°   ","m",{"v":24.4,"d":"24.400"}]
[111,"764","764171242","Krytina z profilovaného plechu - úžľabie, sklon strechy od 30° do 45°   ","m",{"v":8.2,"d":"8.200"}]
[112,"764","764171255","Krytina z profilovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°   ","m",{"v":10.4,"d":"10.400"}]
[113,"764","764171261","Krytina z profilovaného plechu - čelo hrebenáča, sklon strechy od 30° do 45°   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[114,"764","764171264","Krytina z profilovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45°   ","m",{"v":20.8,"d":"20.800"}]
[115,"764","764171267","Krytina z profilovaného plechu - zachytávač snehu , sklon strechy od 30° do 45°   ","m",{"v":20.8,"d":"20.800"}]
[116,"764","764900002","Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2   ","m2",{"v":126,"d":"126.000"}]
[117,"764","998764201","Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"765","Konštrukcie - krytiny tvrdé   "]
[118,"765","765383810","Demontáž krytiny  z vlnoviek na debnení, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,022t   ","m2",{"v":126.88,"d":"126.880"}]
[119,"765","765388813","Demontáž hrebeňov a nároží z krytiny  vlnitej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,0017t   ","m",{"v":10.4,"d":"10.400"}]
[120,"765","998765201","Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"766","Konštrukcie stolárske   "]
[121,"760","766641161","Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   ","m",{"v":5.86,"d":"5.860"}]
[122,"611","6114122301","Plastové vchodové dvere 800/2000   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[123,"766","998766201","Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"771","Podlahy z dlaždíc   "]
[124,"771","771415016","Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu   ","m",{"v":12.3,"d":"12.300"}]
[125,"771","771575598","Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore   ","m2",{"v":15.19,"d":"15.190"}]
[126,"597","5976411200","Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava   ","m2",16.983]
[127,"771","998771201","Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   ","%"]
[null,null,"775","Podlahy vlysové a parketové   "]
[128,"775","775411820","Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených skrutkami,  -0,00100t   ","m",{"v":32.16,"d":"32.160"}]
[129,"775","775413120","Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním   ","m",{"v":32.16,"d":"32.160"}]
[130,"611","6119800951","Lišta soklová,  dĺž. 2,0 a viac m   ","m",32.482]
[131,"775","775521810","Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t   ","m2",{"v":56.25,"d":"56.250"}]
[132,"775","775550110","Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne   ","m2",{"v":56.25,"d":"56.250"}]
[133,"611","6119800100","Laminátové parkety 1285x195x8 mm   ","m2",57.375]
[134,"775","775592141","Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy   ","m2",{"v":56.25,"d":"56.250"}]
[135,"283","2837712001","Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm MIRELON   ","m2",57.938]
[136,"775","998775201","Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"731","Ústredné kúrenie, kotolne   "]
[137,"731","731190911","Dodávka a montáž kotla na tuhé palivo   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"781","Dokončovacie práce a obklady   "]
[138,"771","781445067","Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm   ","m2",21.448]
[139,"597","5976582000","Obkladačky keramické glazované   ","m2",22.091]
[140,"771","998781201","Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"783","Dokončovacie práce - nátery   "]
[141,"783","783782203","Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB   ","m2",{"v":121.76,"d":"121.760"}]
[null,null,"784","Dokončovacie práce - maľby   "]
[142,"784","784452261","Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":232.23,"d":"232.230"}]
[143,"784","784453271","Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m   ","m2",{"v":232.23,"d":"232.230"}]
[]
[null,null,"M","Práce a dodávky M   "]
[null,null,"21-M","Elektromontáže   "]
[144,"921","210010108","Lišta elektroinštalačná z PVC  uložená pevne, vkladacia   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[145,"341","3410300973","Lišta vkladacia HD - biela   ","m",{"v":20,"d":"20.000"}]
[146,"921","210010322","Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[147,"341","3410300266","Krabica kruhová prístrojová   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[148,"921","210110002","Spínač -, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[149,"345","3450201410","Spínač   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[150,"921","210111011","Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[151,"345","3450318300","Zásuvka  dvojitá   ","ks",{"v":10,"d":"10.000"}]
[152,"921","210193000","Úprava jestvujúceho rozvádzača   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[153,"921","210193010","Revízná správa ELI   ","sub",{"v":1,"d":"1.000"}]
[154,"921","210201016","Zapojenie svietidla stropného - nástenného   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[155,"348","3486301420","Svietidlo žiarivkové   ","ks",{"v":12,"d":"12.000"}]
[156,"921","210800146","Kábel medený  CYKY 450/750 V 3x1,5   ","m",{"v":95,"d":"95.000"}]
[157,"341","3410350085","CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   ","m",{"v":95,"d":"95.000"}]
[158,"921","210800147","Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5   ","m",{"v":55,"d":"55.000"}]
[159,"341","3410350086","CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   ","m",{"v":55,"d":"55.000"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]